
Linh Hướng dẫn cấu hình VPN:

**Truy cập vào Draytek ở công ty xem cấu hình như nào?**

https://bkaii.com.vn/tin-tuc/490-huong-dan-vpn-site-to-site-voi-router-draytek


VPN THƯỜNG:




**THỰC HIỆN CẤU HÌNH:**

Cấu hình trên khu A trước:


Tạo ra một Pre Share Key.




Điền cả 4 dòng.




Thực hiện cấu hình VPN lan to lan, Modem này hỗ trợ cấu hình tối đa 64 kết nối VPN.



Để tạo VPN thì kích chọn vào số 1:




Thực hiện đặt tên ở mục 1, Enable tính năng ở mục 2 , và chọn “Dial-in” ở mục 3 do Site A đang là site truy cập vào.




Bỏ qua do đang cấu hình là Dial-IN


Trong mục số 3 bỏ chọn

Chỉ chọn dòng số 2.






Điền IP của khu B vào mục số 5



Khi ra ngoài rồi nhấn khu B lần nữa nhé.




\*\*\*\* CẤU HÌNH MODEM KHU B:


Trong mục “ LAN to LAN”




Đặt tên ở mục 1, chọn phương thức xác thực ở mục 2, chọn Dial-Out ở mục 3, chọn Always on ở mục 4:


****

**Nhập key khi nãy khai báo bên khu A**


****




Điền địa chỉ IP wan của modem bên A vào bênn này




Điền địa chỉ IP WAN của nhà mạng(trong trường hợp có đc IP tĩnh)






Nhấn ok tiếp lần nữa ở bên ngoài.


Kiểm tra kết nối.





Cấu hình trên .4.1 toàn bộ là Dial Out “Dial Out”.

Modem .4.1:



Chưa hiểu nguyên lý cấu hình giữa Dial in và Dial-Out.

