**\*\*\* Lỗi do cùng cắm 2 dây LAN Port Trunk và Port Access từ Modem vào Switch.(xung DHCP)**

Xử lý và Test:

- sử dụng 1 Switch khác tách các LAN đang sử dụng vào Switch 8 cổng.

- cấu hình đường Trunk và tạo VLAN trên switch.

+ Show Native VLAN đã

+ Giả lập lại tình huống hôm trước , để Laptop IP tĩnh dải .4.1 và cắm vào các Port khác xem có mạng không.

+ Ping thử đến Server, chia VLAN.

+ VPN giữa các VLAN.

+ Quy hoạch giải LAN Server, LAN phòng ban.

+ Cấu hình Virgo: VPN giữa Virgo có nhiều dải VLAN.

<https://www.anphat.vn/vpn-cac-huong-dan-khac/ket-noi-vpn-nhieu-site/-nhieu-lop-mang-voi-more-subnet>